Input filename:  rucker_gap_ne.tif
Output filename: rucker_gap_ne.sid
Input filesize: 360.32 Mb (377,822,904 bytes)
Output filesize: 17.50 Mb (18,346,810 bytes)
Target compression ratio: 20.00
Actual compression ratio: 20.59
File type: Geo TIFF
Georeferencing: Geo TIFF

Start time: Thu Aug  4 15:10:18 2005
Completion time: Thu Aug  4 15:17:19 2005
Intensity weight: 4.00
Gamma: 2.00
