Input filename:  rucker_gap_se.tif
Output filename: rucker_gap_se.sid
Input filesize: 360.53 Mb (378,047,094 bytes)
Output filesize: 3.17 Mb (3,324,490 bytes)
Target compression ratio: 20.00
Actual compression ratio: 113.72
File type: Geo TIFF
Georeferencing: Geo TIFF

Start time: Thu Aug  4 14:05:52 2005
Completion time: Thu Aug  4 14:12:08 2005
Intensity weight: 4.00
Gamma: 2.00
